|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | C:\Documents and Settings\Сергей\Рабочий стол\в.png | Торговый комплекс  **ДОМОВЕНОК**  **Адрес**: Жигулевск, Московское шоссе, 98  Погрузка и ответ.хранение бесплатно |   **ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН.**  Телефон: **8-927-211-25-28**; **8-937-216-13-30** Email: **domovenoktrassa98@mail.ru**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование, состав | Марка прочности  кг/кв.см | Цена  (руб.)  1шт. 1куб.м. | Средний вес, кг.  1шт. 1куб.м. | Количество, шт.  в 1кв.м. в1 куб.  стены метре |   Камень стеновой двухпустотный, средний размер 190х185х390 мм   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | kamen1.jpg | Карбонатный | | керамзитобетонный | | М25  М25 | 24  26 | 1795  1938 | 16  14 | 1080  990 | 12,5  (кладка  20 см.) | 72,94 |   Камень стеновой 4-х пустотный, 190х185х390 мм   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | kamen2.jpg | Керамзито-бетонный | 50% | | М35  М35 | 31  58 | 2188  2479 | 18-19  15-16 | 1295  1010 | 12,5  (кладка  20 см.) | 72,94 |   Камень стеновой 4-х пустотный, 190х185х390 мм   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | kamen2.jpg | Карбонатный | | М50 | 41 | 1823 | 20-21 | 1292 | 12,5  (кладка  20 см.) | 72,94 |   Камень перегородочный 2-х пустотный , 120х185х390 мм   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | kamen2.jpg | Карб.Пустотелый  Керамз. Пустотелый 30% | | М25  М25 | 31  22 | 2079  2656 | 14-15  11-12 | 1600  1400 | 12,5  (кладка  12 см.) | 115,5 |   Камень перегородочный 2-х пустотный, 90х185х390 мм   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | kamen2.jpg | Карб..пустотелый | | М25 | 25 | 2310 | 10,3 | 1586 | 12,5  (кладка  12 см.) | 154 |   Поставка изделий осуществляется на деревянных поддонах размером 0,8х1,2м. Залоговая стоимость поддона–300 руб**. Срок возврата поддонов – 30 дней.**  Приём поддонов позднее указанного срока по 30 руб. за 1 шт. Поломанные поддоны не принимаются. Предоставляем доставку блоков за счёт заказчика.  В стоимость блоков входит загрузка погрузчиком в **открытые машины с откидными бортами**. Кол-во стеновых блоков на поддоне 60-72 шт., перегородочных 120мм. - 98 шт., 90мм-128шт. Время работы : ежедневно с 8.00-18.00.  **При производстве, складировании и транспортировке допускается бой до 2,5 % от общего объёма, который обмену и возврату не подлежит.**  1 стеновой блок заменяет - 6,6 шт. одинарного кирпича или 5,38 шт. полуторного кирпича. В 1 куб.м. кладки 62,5 блока.  На 1 м.куб. кладки кирпича используется - 0,24м.куб. цементного раствора, на 1м.куб. кладки блоков- 0,12 м.куб. раствора. |