|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Сергей\Рабочий стол\в.png | Торговый комплекс**ДОМОВЕНОК****Адрес**: Жигулевск, Московское шоссе, 98Погрузка и ответ.хранение бесплатно |

**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН.**Телефон: **8-927-211-25-28**; **8-937-216-13-30** Email: **domovenoktrassa98@mail.ru**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, состав | Марка прочностикг/кв.см | Цена(руб.)1шт. 1куб.м. | Средний вес, кг.1шт. 1куб.м. | Количество, шт.в 1кв.м. в1 куб.стены метре |

Камень стеновой двухпустотный, средний размер 190х185х390 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| kamen1.jpg | Карбонатный |
| керамзитобетонный |

 | М25М25 | 2426 | 17951938 | 1614 | 1080990 | 12,5(кладка20 см.) | 72,94 |

Камень стеновой 4-х пустотный, 190х185х390 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kamen2.jpg | Керамзито-бетонный | 50% |

 | М35М35 | 3158 | 21882479 | 18-1915-16 | 12951010 | 12,5(кладка20 см.) | 72,94 |

Камень стеновой 4-х пустотный, 190х185х390 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| kamen2.jpg | Карбонатный |

 | М50 | 41 | 1823 | 20-21 | 1292 | 12,5(кладка20 см.) | 72,94 |

Камень перегородочный 2-х пустотный , 120х185х390 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| kamen2.jpg | Карб.ПустотелыйКерамз. Пустотелый 30% |

 | М25М25 | 3122 | 20792656 | 14-1511-12 | 16001400 | 12,5(кладка12 см.) | 115,5 |

Камень перегородочный 2-х пустотный, 90х185х390 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| kamen2.jpg | Карб..пустотелый |

 | М25 | 25 | 2310 | 10,3 | 1586 | 12,5(кладка12 см.) | 154 |

Поставка изделий осуществляется на деревянных поддонах размером 0,8х1,2м. Залоговая стоимость поддона–300 руб**. Срок возврата поддонов – 30 дней.**Приём поддонов позднее указанного срока по 30 руб. за 1 шт. Поломанные поддоны не принимаются. Предоставляем доставку блоков за счёт заказчика.В стоимость блоков входит загрузка погрузчиком в **открытые машины с откидными бортами**. Кол-во стеновых блоков на поддоне 60-72 шт., перегородочных 120мм. - 98 шт., 90мм-128шт. Время работы : ежедневно с 8.00-18.00.**При производстве, складировании и транспортировке допускается бой до 2,5 % от общего объёма, который обмену и возврату не подлежит.**1 стеновой блок заменяет - 6,6 шт. одинарного кирпича или 5,38 шт. полуторного кирпича. В 1 куб.м. кладки 62,5 блока.На 1 м.куб. кладки кирпича используется - 0,24м.куб. цементного раствора, на 1м.куб. кладки блоков- 0,12 м.куб. раствора. |